时间：2020/11/13

电机：Motec

can通信线：松灵

驱动器设置：13 can波特率，299 can通信

Linux设置can转USB适配器

1.启用gs\_usb内核模块（本指令需要搭配相应的硬件设备才可以使用，需要Linux内部版本>4.5）

sudo modprobe gs\_usb

2.设置can设备参数

sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000

3.如果在前面的步骤中没有发生错误，您可以使用以下指令查看can设备

ifconfig -a

4.安装和使用can-utils来测试硬件

sudo apt install can-utils

1. 测试指令

# receiving data from can0

candump can0

# send data to can0

cansend can0 001#1122334455667788